**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

За обществена поръчка, възлагана по реда на глава осем „А“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на помпена станция с дизелов помпен агрегат“.

1. Технически условия. Пълно описание на предмета на поръчката:

Да се достави центробежна водна помпа с дизелов агрегат с дебит Q = 180m3/h и напор = 52m. Смукателна линия – DN 125 – PN 16, нагнетателна линия – DN100 – PN 16. Скорост – 1760 об./мин.

Оборудването да съдържа:

* Дизелов агрегат, четиритактов, с водно охлаждане, директно впръскване, интеркулер, оборудван с електрически стартер, алтернатор, батерия, заглушител на изпускателната система.;
* Центробежна помпа с корпус и работно колело от чугун, вал от неръждаема стомана и механично уплътнение;
* Електрически панел, който да съдържа електронен модул, който разрешава ръчно и автоматично стартиране, контрол и операционна информация относно дизеловия агрегат (обороти, брояч, налягане на маслото, водна помпа, светлинна индикация за налягането на водната помпа и др.);
* Метален фундамент, оборудван с вграден резервоар за горива.

Допълнителни аксесоари:

* Механично повдигащо устройство;
* Смукателен и нагнетателен комплект, който да съдържа армиран смукателен маркуч Ф150, фланец от смукателната страна ф125, куплунг със закопчаващ механизъм и гърловина за армиран маркуч Ф150, смукател с възвратен клапан, фланец на нагнетателната страна Ф100 с коляно и куплунг Ф100, ръчна помпа за обезвъздушаване, спирателен кран тип „Бътерфлай“ Ф100, куплунг със скоба и гърловина за армиран маркуч Ф160 комплект, бързи връзки (скоби);
* Ремарке със светлини.

1. Ориентировъчна стойност на поръчката – 51 000 лева без ДДС.
2. Начин на образуване на предлаганата цена – участниците предлагат крайна цена за изпълнението на поръчка за цялото оборудване и аксесоари, всички разходи (такси, мита, транспорт и др.) до местополучаването в гр. Русе.
3. Начин на плащане – плащането ще се извърши както следва:

* Авансово плащане в размер на 50% от стойността на поръчката;
* Окончателно плащане – при извършване на доставката в гр. Русе.

1. Срок за изпълнение на поръчката – 35 дни.
2. Квалификационни изисквания към кандидатите – участниците трябва да са изпълнили най-малко един договор за доставка предмет, сходен с предмета на поръчката – доставка на помпена станция и дизелов агрегат.
3. Изисквания за качество:

* Техниката да отговаря на изискванията за целогодишна експлоатация при всякакви климатични условия;
* Да има добри експлоатационни характеристики (външен вид, интериор и други);
* Участникът да предложи гаранционен срок за доставяната техника не минимум една година;
* Ремаркето да притежава всички необходими документи за регистрация в КАТ;
* Да се представи актуален снимков материал и техническо досие.

1. Критерий за оценка на предложението – „най-ниска цена“, съгл. чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.